Tehnička specifikacija opreme i radova.
Ovaj dokument sadrži tehničke specifikacije za uređaje na lokacijama ucrtanima na karti.
Klijentski AP-ovi „AP1, AP2 te AP3“:
Minimalno 4:4 MU-MIMO na 5Ghz te 2:2 MU-MIMO na 2.4Ghz.
Minimalno dvije omnidirekcionalne linearno-polarizirane integrirane antene 8dBi.
Podrška za beamforming tehnologiju.
Podrška za 20Mhz, 40Mhz, 80Mhz širinu kanala.
Minimalno 256 spojenih klijenata.
Maksimalna ukupna brzina od minimalno 400Mbit u 2,4 Ghz spektru te 1733Mbit u 5 Ghz spektru.
Rad na temperaturama od -40°C do +65°C, maksimalna vlažnost zraka 95% ne kondenzirajuće
UV i IP67 certificirano kućište
Ugrađena minimalno 2x RJ-45 10/100/10000 kompatibilna sučelja
Podržani standardi:
IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave2
IEEE 802.11d/e/h/i/k/r/u/v/w
WMM, Passpoint
Podržane modulacije: BPSK, QPSK, CCK, 16/64/256-QAM
Napajanje: PoE ulaz 802.3af/at 17.2W maksimalna potrošnja (bez PoE izlaza odnosno 30.3W sa PoE uređajem spojenim na drugi port)
Ugrađena led signalizacija za jednostavno iščitavanje operacije (normalno, nekonfigurirano, greška u radu itd..)
Minimalno 8 SSID-ova
Ugrađen Bluetooth 4 BLE Radio
Potrebne certifikacije:
FCC, CE, IC, UL, ETSI
EN60601-1-2 (Medical EMC),
WEEE/RoHS compliance,
Mogućnost ugradnje na zid ili stup
Podrška za SNMP nadzorni protokol.
Podrška za Captive portal kompatibilan sa WiFi4EU standardima.
Podrška za 802.11r, Opportunistic Key Caching, Enhanced Roaming brzi roaming
Podrška za Airtime Fairness, Band Steering, Band Balancing
Podrška za RADIUS Authentication, Accounting, Dynamic Authorization (CoA, DM). Server failover, load-balancing
Podrška za 802.11e/WMM QoS. DSCP/ToS mapping QOS
Podrška za 802.1p/802.q, RADIUS assigned VLAN, VLAN per SSID, VLAN pooling. LLDP. IGMP Snooping (v1/v2/v3)
Podrška za WDS Mesh s jednim ili više radio hop-ova.
Podrška za sljedeće mehanizme za otkrivanje kvara: Packet Capture, Spectrum Analyzer, Ping, Traceroute, Syslogs
Podrška za NTP vremenski sinkronizaciju
Podrška za konfiguraciju putem GUI (http/https) te CLI (telnet/SSH)
Podrška za konfiguraciju putem centraliziranog kontrolera u cloud-u ili on site kontrolera
AP mora podržavati sljedeće bežične sigurnosne standarde:
WPA-TKIP, WPA2-AES, 802.11i
WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise
802.1x Authentication with various EAP types

Usmjerivač na lokaciji „Centrala“
Usmjerivač / L3 preklopnik s PoE izlazima za napajanje svih uređaja:
Ugrađeno minimalno pet RJ-45 10/100/10000 kompatibilnih sučelja
Podrška za SNMP nadzorni protokol.
Podrška za konfiguraciju putem GUI (http/https) te CLI (telnet/SSH)
Podrška za RIP/RIPv2/OSPF/MPLS protokole
Podrška za IPv4 te IPv6
Podrška za Firewall te kontrolu brzine po subnetu/ip adresi
Procesor i memorija: minimalni takt procesora 800Mhz, minimalno 128 MB SDRAM, 16 MB flash
Potrošnja el. energije (sa PoE izlazima): 54W
Potrošnja el. energije (samo uređaj): 6W
Napajanje: 12-57V pasivni PoE te 802.3af/at PoE ulaz na jednom portu te 802.3af/at izlaz na ostalim portovima (do 450mA po portu).
Podrška za nadzor temperature PCB-a
Podrška za nadzor potrošnje struje i napona svakog porta
Rad na temperaturama od -40°C do +70°C
Mogućnost ugradnje na stup s podesivim usmjerenjem
Potrebni certifikati:
CE/RED, EAC, ROHS
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